|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 1 ZV (17,11) | |
| 2 DHW (27,13) | |
| 3 BLR (22,15) | |
| 4 RCHL (5,29) | |
| 5 LCHL (6,31) | |
| 6 Y2ON (13,33) | |
| 7 Y2OFF (26,37) | |
| 8 Y2FAN (16,36) | |
| 9 DEHUM (12,32) | |
| 10 UNUSED (25,22) | |
| 11 UNUSED (24,18) | |
| 12 UNUSED (23,16) | |
| Board Ground | |
| Board Ground | |
| In Ground | |
| In +5V | |
|  | |
| 1-Wire | 1-Wire |
| Ground | Ground |
| +3.3V | +3.3V |
| 1-Wire | 1-Wire |
| Ground | Ground |
| +3.3V | +3.3V |
|  | |